**Dane techniczne:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ** | **1,35 mini (Z001/1)** | **1,35 (Z001/1)** | **1,65 (Z001)** | **1,85 (Z001/2)** | **2,10 (Z001/3)** |
| Typ kosiarki | rotacyjna z napędem górnym | rotacyjna z napędem górnym | rotacyjna z napędem górnym | rotacyjna z napędem górnym | rotacyjna z napędem górnym |
| Moc ciągnika od: | 16 kW/22 KM | 20 kW/28 KM | 30 kW/40 KM | 44 kW/60 KM | 52 kW/70 KM |
| Prędkość obrotowa WOM | 540 obr./min. | 540 obr./min. | 540 obr./min. | 540 obr./min. | 540 obr./min. |
| Wał PTO | 4600-T10525AC12112 | 4600-T10525AC12112 | 4600-T40510AC12112 | 4600-T40510AC12112 | 4310-T400510ENC12R12 |
| Poziom hałasu | 83 dB | 83 dB | 83 dB | 80 dB | 80 dB |
| Wysokość cięcia | 42 i 32 mm | 42 i 32 mm | 42 i 32 mm | 42 i 32 mm | 42 i 32 mm |
| Liczba bębnów | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. |
| Liczba nożyków | 6 szt. | 6 szt. | 6 szt. | 6 szt. | 8 szt. |
| Wydajność | ok. 0,7 ha/h | ok. 0,7 ha/h | ok. 1,7 ha/h | ok. 2,0 ha/h | ok. 2,4 ha/h |
| Prędkość transportowa | do 20 km/h | do 20 km/h | do 20 km/h | do 20 km/h | do 20 km/h |
| Prędkość robocza | do 15 km/h | do 15 km/h | do 15 km/h | do 15 km/h | do 15 km/h |
| Ciśnienie w układzie hydraulicznym | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa |
| Szerokość robocza | 1,35 m | 1,35 m | 1,65 m | 1,85 m | 2,10 m |
| Masa | 280 kg | 300 kg | 340 kg | 420 kg | 560 kg |