**Kosiarki bębnowe tylne :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ** | **Z001/1 (1,35 m)**  **mini** | **Z001/1 (1,35 m)** | **Z001/1 (1,35 m)**  **hydrauliczna** | **Z001**  **(1,65 m)** | **Z001 (1,65 m)**  **hydrauliczna** | **Z001/2 (1,85 m)** | **Z001/2 (1,85 m)**  **hydrauliczna** | **Z001/3 (2,10 m)**  **hydrauliczna** |
| **Szerokość koszenia (mm)** | **1350** | **1350** | **1350** | **1650** | **1650** | **1850** | **1850** | **2100** |
| **Wymiary gabarytowe w położeniu roboczym za ciągnikiem:** | | | | | | | | |
| **Długość (mm)** | **1220** | **1220** | **1220** | **1420** | **1420** | **1520** | **1520** | **1750** |
| **Szerokość (mm)** | **2440** | **2800** | **2800** | **3260** | **3260** | **3620** | **3620** | **4140** |
| **Wysokość (mm)** | **1200** | **1200** | **1200** | **1100** | **1100** | **1100** | **1100** | **1250** |
| **Wymiary gabarytowe w położeniu transportowym za ciągnikiem:** | | | | | | | | |
| **Długość (mm)** | **2260** | **2630** | **1750** | **3240** | **2120** | **3470** | **2250** | **2500** |
| **Szerokość (mm)** | **1220** | **1220** | **1220** | **1420** | **1420** | **1520** | **1520** | **2150** |
| **Wysokość (mm)** | **1200** | **1200** | **1830** | **1100** | **1910** | **1100** | **2045** | **2550** |
| **Wymiary gabarytowe kosiarki podczas dostawy (stojąco - pionowe):** | | | | | | | | |
| **Długość (mm)** | **1600** | **1500** | **1500** | **1700** | **1700** | **1900** | **1900** | **2100** |
| **Szerokość (mm)** | **850** | **850** | **850** | **1000** | **1000** | **1100** | **1100** | **1300** |
| **Wysokość (mm)** | **1560** | **2000** | **2000** | **2100** | **2100** | **2400** | **2400** | **2600** |