**PRZETRZĄSACZ KARUZELOWY 4-wir. PKM53 (5,3 m) Z528**

*DOSKONAŁA JAKOŚĆ W NISKIEJ CENIE*

Przetrząsacz do roztrząsania skoszonych niskołodygowych roślin zielonych w celu przyspieszenia procesu schnięcia. **Wyrób spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw unijnych.**

**Opis:**

Doskonałe przetrząsacze PKM53 charakteryzują się zastosowaniem wysokiej jakości materiałów oraz efektywnością pracy.

Spełniają najwyższe europejskie standardy:

* mała masa urządzenia,
* niskie obroty przegubów Cardana,
* łatwo dostępne punkty smarowania,
* duża skuteczność przetrząsania dzięki systemowi karuzelowemu,
* boczne karuzele podnoszone hydraulicznie siłownikami do transportu   
  (siłowniki dwustronnego działania),
* barierki ochronne,
* 3-pozycyjny kąt ustawienia palca,
* kątowe ustawienie maszyny na skraju pola (17o),
* skrętny układ zawieszenia, który ułatwia pracę maszyny na nawrotach,
* łatwa wymiana sprężyn,
* wysoka trwałość przekładni zębatych dzięki zastosowaniu kół zębatych z warstwą nawęglaną,
* gładki talerz roboczy uniemożliwia przyleganie trawy,
* zabezpieczenie sprężyn przed zgubieniem (opcja).

**Dane techniczne:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | **PKM53 (Z528)** |
| Klasa zaczepu | TUZ II |
| Prędkość obrotowa WOM [obr./min.] | 540 |
| Liczba wirników | 4 |
| Liczba ramion | 6 |
| Moc ciągnika od: [kW/KM] | 30/40 |
| Opony | 16/6,5-8 |
| Szerokość robocza [m] | 5,30 |
| Szerokość transportowa [m] | 3,00 |
| Wysokość transportowa [m] | 2,80 |
| Ciśnienie w układzie hydraulicznym [MPa] | 16 |
| Zmiana kąta pracy [°] | 12 -15 -18 |
| Masa [kg] | 680 |